<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="42" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="42" y1="0" x2="42" y2="52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="42" y1="52" x2="0" y2="52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="52" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Tinyfox</text>
<text>DL3SFB</text>
<text>DL3SDO</text>
<text>Tinyfox</text>
<text>DL3SFB DL3SDO</text>
<text>5.0</text>
<text>Config.</text>
<text>Prog.</text>
<hole x="3" y="3" drill="2.5"/>
<hole x="39" y="3" drill="2.5"/>
<hole x="39" y="49" drill="2.5"/>
<hole x="3" y="49" drill="2.5"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="D/7343-31W">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET D / EIA 7343-21&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET V / EIA 7343-20, KEMET X / EIA 7343-43 Wafe solder</description>
</package>
<package name="C1206K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 1206 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 3216</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<packages>
<package name="QS">
<description>&lt;B&gt;CRYSTAL&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Max1724">
<packages>
<package name="SOT23-5L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="my_rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="CTRIM808-1">
<description>&lt;b&gt;Trimm capacitor &lt;/b&gt; STELCO GmbH&lt;p&gt;
diameter 8.6 mm, grid 3.55 mm</description>
</package>
<package name="0207/2V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 2.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="my_inductors">
<packages>
<package name="SMCC12">
<description>&lt;B&gt;INDUCTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
manufacturer Siemens</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="my_pinhead">
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03WANNE">
<description>Zweireihiger 6pol. Wannenstecker</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="my_bridge">
<packages>
<package name="BRIDGE_RM5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="my_switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Q1" library="special" package="QS" value="3.58MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="DIL14" value="74HC00N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="Max1724" package="SOT23-5L" value="MAX1724EZK33"/>
<element name="IC3" library="atmel" package="DIL08" value="ATtiny45-20PU">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="D/7343-31W" value="10µ"/>
<element name="C8" library="rcl" package="D/7343-31W" value="10µ"/>
<element name="S1" library="my_switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</element>
<element name="R5" library="my_rcl" package="0207/10" value="820">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="my_rcl" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="my_rcl" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="my_rcl" package="C025-025X050" value="33p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="my_rcl" package="C025-025X050" value="33p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="my_rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="my_rcl" package="0207/10" value="820">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="my_rcl" package="0207/10" value="2.2M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="my_rcl" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="my_rcl" package="CTRIM808-1" value="2-10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="my_inductors" package="SMCC12" value="100µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="my_inductors" package="SMCC12" value="10µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANT" library="my_pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VBAT" library="my_pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="my_pinhead" package="1X02" value="Testkey">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="my_pinhead" package="1X02" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BR" library="my_bridge" package="BRIDGE_RM5" value="BRIDGE_RM5">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND1" library="my_pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="my_pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="my_pinhead" package="2X03WANNE" value="Prog.">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="my_rcl" package="0207/2V" value="1K5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C1206K" value="10µ"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C1206K" value="10µ"/>
<element name="JP4" library="my_pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="my_rcl" package="0207/2V" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="my_rcl" package="0207/2V" value="820">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="my_rcl" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="my_pinhead" package="1X02" value="Measure">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4A" library="my_rcl" package="0207/10" value="820">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="BR" pad="P$2"/>
<contactref element="BR" pad="P$1"/>
<contactref element="GND1" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OSC2">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="R4A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="ANT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="VBAT" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="R4A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VTG">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
